***ОБРАЗЕЦ № 3***

**ДО**

**Община Гоце Делчев**

**гр. Гоце Делчев**

**ул. “Царица Йоанна” № 2**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

***"Изпълнение на строеж - Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев"***

От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на участника)*

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_, Булстат / ЕИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕГН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***"Изпълнение на строеж-Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев"***, открита с Решение № ……………………2017 г. на кмета на Община Гоце Делчев, обявена в изпълнение на проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев", финансиран с договор № BG16RFOP001-1.028-0001-C01 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020г.

**1.** Общия срок за изпълнение на поръчката – от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 до подписване на акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е \_\_\_\_\_\_\_\_ календарни дни **(***не повече от 300(триста)*.

*\*В общия срок участника трябва да предвиди и технологично време за изработване от него и одобрение от Възложителя на Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОПИС) и подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2/2а) след датата на сключване на договора..\*\* Срокът трябва да съответства на срока за изпълнение на дейностите в Линейния график .*

**2.** Гаранционният срок за изпълнените от нас всички видове СМР на обекта е\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ години.

*\*\*\** *Предложеният гаранционен срок за извършените строителни и монтажни работи следва да небъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълъг от 5 години.*

**3.** Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и монтажни работи.

Декларираме следното:

1. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка.
2. Декларираме, че срокът на валидност на настоящата оферта е \_\_\_\_\_\_ месеци (не по – малко от 6 месеца) от крайния срок за получаване на офертите.
3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Приложения:**

**Приложение №1 Работна програма**.

*(\*\*\* В работната програма се описват* основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; основните видове строителни материали, които ще се влагат в тях – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на затрудненията в ежедневието, идентифицирани от възложителя – достъп, външна среда (шум, запрашеност, замърсяване), предоставяне на комунални услуги (водо-, електро-, сметосъбиране); дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора; дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки).

*\*\*\*Важно: Един от основните фактори за качественото изпълнение на строителните работи е влагането на материали, отговарящи на нормативните изисквания и предписанията на инвестиционния проект.*

*Комисията ще съпостави Техническото предложението на участника с изискванията на възложителя, залегнали в документацията и одобрения инвестиционен проект. В случай на несъответствие участникът ще бъде отстранен.*

**Приложение №2 -Линеен график за изпълнение на поръчката -** (посочени в условни дати: напр. ден 1, ден 2, ден 3.....);

* + 1. Срокове за завършване на отделните СМР;
    2. Срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо);
    3. Работна ръка, необходима за изпълнение на съответното СМР;
    4. Механизация, необходима за изпълнение на съответното СМР.

*(Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на различните видове СМР и да предвижда необходимото технологияно време за качественото изпълнение на съответните видове СМР, да отразява необходимата работна ръка и механизация за изпълнение на съответните видове СМР, както и да съотвестват на организацията и начина на изпълнение на поръчката, предложен от участника).*

*Сроковете предвидени в линейния график трябва да съответстват на сроковете за изпълнение на поръчката, предложени от съответния участник. Предвидената работна ръка и механизация трябва да съответстват на предвиденото в работната програма и представените диаграма на строителната механизация и диаграма на работната ръка).*

**Приложение №3 - Диаграма на строителната механизация**

**Приложение №4 - Диаграма на работната ръка**

**Приложение №5 - „Технически характеристики на строителните материали, които ще бъдат вложени, при изпълнение на СМР“ (по образец)**

**Правно обвързващ подпис:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на упълномощеното лице и печат | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

**Технически характеристики**

**на строителните материали, които ще бъдат вложени, при изпълнение на СМР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ВИД ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **МАТЕРИАЛ** | **Характеристики на предложения материал** |
| **Бетонови бордюри 180/350/мм** | | | |
|  | Якост на опън при огъване |  | ...... *Мра* |
|  | Устойчивост на замръзване/размразяване (загуба на маса) |  | ………. *kg/m2* |
| **Бетонови павета 200/100/60мм** | | | |
|  | Якост на разцепване и огъване |  | ...... Мра |
|  | Устойчивост на замръзване/размразяване (загуба на маса) |  | ………. kg/m2 |
|  | 1. Устойчивост на изтриване |  | .............. клас |
| **Пътната маркировка** | | | |
|  | Дебелина на слоя на пътната маркировка |  | ................мм |
|  | Коефициент на яркост при разсеяно осветление |  | .................. Qd |
|  | Коефициент на яркост при обратно отражение за суха маркировка |  | ........... RL |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на упълномощеното лице и печат | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |