***ОБРАЗЕЦ №4***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ:**

***"Изпълнение на СМР по ремонт и рехабилитация на улици и улични настилки на територията на Община Гоце Делчев "***

От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на участника)*

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_, Булстат / ЕИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Педставлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕГН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

 С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на поръчката по обявената от Вас процедура за сключване на рамково споразумение, а именно:

Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

При формиране на предлаганата цена сме включили всички разходи за извършване на дейностите, предмет на поръчката, в т.ч. разходи за възнаграждения на персонал, разходи за горива, данъци, такси, мита, застраховки, труд, механизация, транспортни разходи и др. подобни.

**ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й**

**I. Предлаганата от нас единични цени по показателите за оценка са:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **в лева без ДДС** | **в лева с ДДС** |
| **К2** | Единична цена за доставка и направа на основа от трошен камък  |  |  |
| **К3** | Единична цена за доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси  |  |  |
| **К4** | Единична цена за доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е=1000 Мра |  |  |
| **К5** | Единична цена за доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра |  |  |
| **К6** | Единична цена за изкърпване на дупки и деформации на настилката с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум |  |  |
| **К7** | Единична цена за подмяна на капак и гривна на РШ с чугунени такива |  |  |
| **К8** | Единична цена за корекция на дъждооттоци (с подмяна на основа и решетки) |  |  |
| **К9** | Единична цена за доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50 см |  |  |
| **К10** | Единична цена за доставка и полагане на видими бетонови бордюри 10/25/50 см |  |  |
| **К11** | Единична цена за доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50 см |  |  |
| **К12** | Единична цена за ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/ |  |  |
| **К13** | Единична цена за ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40 см, с дебелина 4 см |  |  |

**II. Предлаганата от нас единични цени по видове СМР са както следва:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ на****позиция** | **Наименование на видовете строително-монтажни работи** | **Ед. мярка** | **в лева без ДДС** | **в лева с ДДС** |
|   | **ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** |  |  |  |
| 1 | Рязане асфалтова настилка с фугорез | м.л. |  |  |
| 2 | Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонова настилка | м2 |  |  |
| 3 | Разваляне и натоварване на стари бордюри | м.л. |  |  |
| 4 | Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо | м2 |  |  |
| 5 | Разваляне и натоварване на тротоарна настилка | м2 |  |  |
| 6 | Разбиване на бетон и натоварване на транспорт | м3 |  |  |
| 7 | Извозване на строителни отпадъци до 12 км | т/км. |  |  |
|  | **ЗЕМНИ РАБОТИ** |  |  |  |
| 8 | Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт | м3 |  |  |
| 9 | Изкоп в скални почви - машинно | м3 |  |  |
| 10 | Изкоп в земни почви - машинно | м3 |  |  |
| 11 | Изкоп с огр. ширина до 1,2м (ръчно) | м3 |  |  |
| 12 | Изкоп с огр. ширина от 1,2 до 4м (ръчно) | м3 |  |  |
| 13 | Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от улични платна  | 1000м2 |  |  |
| 14 | Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно | м3 |  |  |
| 15 | Уплътняване на земни и скални почви - машинно | м3 |  |  |
| 16 | Уплътняване на земни почви - ръчно с пневматична трамбовка | м3 |  |  |
| 17 | Натоварване на земни и скални почви - машинно | м3 |  |  |
| 18 | Натоварване на земни почви ръчно | м3 |  |  |
| 19 | Превоз на земни /скални/ маси на депо на разстояние до 12 км | м3 |  |  |
|  | **ПЪТНИ РАБОТИ** |  |  |  |
| 20 | Технологично фрезоване - машинно | м2 |  |  |
| 21 | Подготовка на земна основа за улично платно | м2 |  |  |
| 22 | Подготовка на основа за тротоари | м2 |  |  |
| 23 | Доставка и направа на стабилизиран насип  | м3 |  |  |
| 24 | Доставка и направа на основа от трошен камък  | м3 |  |  |
| 25 | Направа насип от подходящ материал (без ст-та на материала) | м3 |  |  |
| 26 | Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси  | т |  |  |
| 27 | Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е=1000 Мра | т |  |  |
| 28 | Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра | т |  |  |
| 29 | Изкърпване на дупки и деформации на настилката с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум | м2 |  |  |
| 30 | Първи битумен разлив | м2 |  |  |
| 31 | Заливка на асфалтови фуги с горещ битум | м |  |  |
| 32 | Изкърпване на пътна настилка от гранитни павета 10/10/10 см върху пясък 10 см | м2 |  |  |
| 33 | Почистване на пътното платно от земни маси | м3 |  |  |
| 34 | Направа на пътни банкети от трошен камък | м3 |  |  |
|  | **ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ** |  |  |  |
| 35 | Подмяна на капак и гривна на РШ с чугунени такива | бр. |  |  |
| 36 | Корекция РШ с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна) | бр. |  |  |
| 37 | Корекция на дъждооттоци (с подмяна на основа и решетки) | бр. |  |  |
| 38 | Корекция на дъждооттоци (без подмяна на основа и решетки) | бр. |  |  |
| 39 | Направа на необлицовани отводнителни канавки | м2 |  |  |
| 40 | Почистване на необлицовани отводнителни канавки | м2 |  |  |
|  | **ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ** |  |  |  |
| 41 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/16/50 см | м.л. |  |  |
| 42 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 10/25/50 см | м.л. |  |  |
| 43 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50 см | м.л. |  |  |
| 44 | Ремонт бетонови настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка на бетон/ | м2 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на армировка (Ст. АІ и АІІІ) за бетонова настилка | кг. |  |  |
| 46 | Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от трошен камък | м3 |  |  |
| 47 | Изкърпване на тротоар от бетонови плочи 40/40 см, сиви с дебелина 4 см върху пясък 10 см | м2 |  |  |
| 48 | Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови тектилни плочи 60/60 см, с дебелина 60 мм | м2 |  |  |
| 49 | Изкърпване на тротоар от бетонови павета 10/20 см, сиви с дебелина 6 см върху цименто-пясъчен разтвор 6 см | м2 |  |  |
| 50 | Ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40 см, с дебелина 4 см | м2 |  |  |
| 51 | Доставка и полагане на цименто-пясъчен разтвор за основа на тротоар | м2 |  |  |
| 52 | Доставка на пясък за подложка под тротоарна настилка | м3 |  |  |
|  | **ДРУГИ РАБОТИ** |  |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда | м.л. |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради | м.л. |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж на ограничител за паркиране тип "Сфера" ф30см | бр. |  |  |

 Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на \_\_\_\_\_\_ дни (не по – малко от **180** календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

 ***Приложения:***

1. Показатели за ценообразуване (Приложение № 1).

**Правно обвързващ подпис:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на упълномощеното лице | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

***Този документ и приложенията към него задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3 “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.***

***ПРИЛОЖЕНИЕ № 1***

***към Предлагана цена***

**ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ**

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни и монтажни работи сме използвали следните ценови показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средни часови ставки по основните видове строителни и монтажни работи от обекта на поръчката |  |
| 3. | Допълнителни разходи върху труда |  \_\_\_\_\_\_ % |
| 4. | Допълнителни разходи върху собствената механизация |  \_\_\_\_\_\_ % |
| 5. | Допълнителни разходи върху наетата механизация |  \_\_\_\_\_\_ % |
| 6. | Доставно – складови разходи  |  \_\_\_\_\_\_ % |
| 8. | Печалба  |  \_\_\_\_\_\_ % |
| 9. | Други по преценка на участника |  |

 Единичните цени на отделите видове строителни и монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР *(УСН/78г., “Building manager” или “Гауди”).*

Горепосочените показатели за ценообразуване на строителните и монтажни работи остават непроменени до изпълнение на задълженията ни по този договор и ще бъдат прилагани и за видове работи невключени в Предлаганата цена.

**Правно обвързващ подпис:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на упълномощеното лице | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Този документ се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови показатели”, име на участника и обособената позиция, за която се отнася, поставен в запечатаната непрозрачна опаковка с офертата.***